목동어르신복지관 옥상휴게공간 시공시 확인사항

시공 전 증축에 대한 승인 및 건축대장 변경

– 증축에 해당하는 사항으로 관련 승인과 건축물 대장 변경 필요

(진행시 1층 카페 벽트임공사, 현 대장에 미반영된 3층 베란다 녹지공간도 추가 요망)

- 미진행시 향후 불법 증축에 대한 과태료와 위탁반납시 원상복귀 등의 문제 발생 여지 높아

무더위로 인한 업무환경과 안전수칙을 철저히 고려한 작업 환경(시공 시기 늦춰도 가능)

- 무더위로 인해 근로자의 온열질환 발생 위험을 고려하여 근로자 보호 실시

- 작업시 안전수칙 준수

3. 도로 교통 및 주민 안전대책 반드시 필요

- 복지관 인근 좁은 도로에 공사 장비 등을 활용할 경우 교통통제 및 안전유지 철저

- 낙하물, 분진 등에 대한 안전대책 필요

목동어르신복지관 옥상휴게공간 공사컨셉

3.5m

8m

1안 세부내용

	8m
		막음 – 대형 창문		폴딩도어		막음 – 대형 창문
3.5m	막음	직원휴게실 상부막음/냉난방	폴딩도어	개방형 휴게공간 시스템파고라	폴딩도어	스마트팜 또는 휴게실 상부막음/냉난방	막음
		출입구/통창		글라스폴딩도어		출입구/통창
		3m		3m		2m

막음 – 대형 창문	폴딩도어 또는 막음 – 대형창	막음 – 대형 창문
출입구/통창	글라스폴딩도어	출입구/통창